<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"><Document><Style id="id1713954113777821993"><LineStyle><color>e64345ed</color><width>5</width></LineStyle></Style><Style id="id1713953968207587690"><LineStyle><color>e64345ed</color><width>5</width></LineStyle><PolyStyle><color>994345ed</color><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style><ExtendedData><Data name="creator"><value><![CDATA[Yandex Map Constructor]]></value></Data></ExtendedData><name><![CDATA[ВЛ_00032]]></name><description><![CDATA[Реконструкция опора №63 отпайки на Р-71 «С» Вл-10кВ ф.№6 ПС «Кстинино» - ТП 610-40 путем замены опор и провода марки 3*А-35 длиной 1,7 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,7км]]></description><Folder><Placemark><name/><description><![CDATA[ТП 610]]></description><styleUrl>#id1713953968207587690</styleUrl><Polygon><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>49.82473167220704,58.388222775009474 49.82466998139971,58.38818615366501 49.8246136550104,58.388242494179146 49.824653888145626,58.38826784738102 49.82473167220704,58.388222775009474</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon></Placemark><Placemark><name/><description><![CDATA[Отпаечная опора]]></description><styleUrl>#id1713953968207587690</styleUrl><Polygon><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>49.82803004958546,58.393984823684235 49.828153431200114,58.39392708409468 49.8282043931714,58.39403552178219 49.82803004958546,58.393984823684235</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon></Placemark><Placemark><name/><description><![CDATA[Реконструкция опора №63 отпайки на Р-71 «С» Вл-10кВ ф.№6 ПС «Кстинино» - ТП 610-40 путем замены опор и провода марки 3*А-35 длиной 1,7 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,7км]]></description><styleUrl>#id1713954113777821993</styleUrl><LineString><coordinates>49.824621031085144,58.38824883246427 49.820507193008474,58.39036470506396 49.828060293594426,58.393970092264524</coordinates></LineString></Placemark></Folder></Document></kml>